Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ’ 2001 Windows : Wersja: marzec'2012 +GRUNT
Opis projektu:	Kowiesy	

Temperatura powietrza= 10°C	Wilgotność względna RH = 70%	

Ź R Ó D Ł A   LINIOWE,     liczba = 6
Lp	Symbol	xp [m]	yp [m]	zp [m]	xk [m]	yk [m]	zk [m]	LWA [dB]	K0	
1	zl1	120,0	72,0	1,0	128,4	75,3	1,0	61,5	3	
2	zl2	128,9	75,0	1,0	172,3	56,7	1,0	68,7	3	
3	zl3	172,3	56,7	1,0	220,2	63,7	1,0	68,8	3	
4	zl4	151,6	46,7	1,0	157,6	63,7	1,0	64,5	3	
5	zl5	157,4	63,0	1,0	167,3	73,3	1,0	63,4	3	
6	zl6	167,3	73,8	1,0	159,4	123,0	1,0	68,9	3	
Ź R Ó D Ł A   P O W I E R Z C H N I O W E,     liczba = 2
Lp	Symbol	x [m]	y [m]	h[m]	h0[m]	LWA [dB]	
1	zp1	162,3
232,2	148,6
74,0	1,0	0,0	90,0	
2	zp2	140,9
198,0	50,9
32,9	1,0	0,0	90,0	
S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I
Xmin[m]	Xmax[m]	Ymin[m]	Ymax[m]	dx[m]	dy[m]	 z[m]	Ltła[dB]	
0,0	1200,0	0,0	1200,0	10,0	10,0	4,0	0,00